- 서산시 개인하수처리시설 내실화 설치 기준 -

□ 시설용량 5톤이상 콘크리트 외 재질로 설치시 상·하·좌·우 보호벽(콘크리트) 설치 의무(사전 담당공무원 확인)

※ 철근 콘크리트 타설 원칙, 거푸집 일체형 인정(특수재질 인정 불가)

□ 시설용량 5톤이상 설치시 내부 칸막이 보강 조치 의무

□ 일반음식점 등 고부하 20톤 초과 시설은 FRP 재질이 아닌 콘크리트 구조물로 설계·시공(단, 임시사무소 등 기간한정은 제외)

□ 화장실 외 생활오수 발생시 오수처리시설로 신고(농막 포함)

□ 공장, 제조업소의 건축용도는 환경오염물질배출시설 대상 여부 자료(환경성검토서, 배출시설 검토서 등) 제출

□ 바다, 하천, 저수지 방류시 설계수질(BOD, SS 10ppm이하)로 신고

□ 오수발생량의 120% 이상 여유율 반영 설계

□ 기 준공된 처리시설 용도변경 등 건축행위 발생시

- 준공일로부터 5년 이상인 시설은 업체의 정상가동 확인서 첨부

- 20톤이상 시설은 방류수 수질검사서 첨부(기준 이내 확인)

□ 하수처리 구역 내 개인하수처리시설 신고시 배수연결 불가 사유서(하수연결 구배 및 지장물 조사 등)를 자료 첨부하여 제출

□ 업체의 직접 시공 확인을 위해 시설용량 5톤이상 준공시 업체직원 입회 사진 첨부 의무, 직접·시공 책임실명제 운영(실명스티커 부착) 반영

□ 일반음식점 등 고농도 오수 및 유지분을 전 처리하는 시설(유수분리기) 설치 의무 반영 등